****

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Т Е П Л О С Н А Б»**

**368120, РД г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 6**

«10 » апреля 2022 г.№ 56

**Сведения о качестве горячей воды, подаваемой из сетей централизованного горячего водоснабжения**

**ООО «Теплоснаб»**

**Параметры горячей воды подаваемой населению ГО «город Кизилюрт» в соответствии с ГОСТ 2874-82.**

**Температура на выходе с котельной – 64 градуса.**

**Температура на входе в жилые дома 55 градусов.**

**Запах – отсутствует.**

**Содержание растворенного кислорода 0,1 мг/л**

**Взвешенные вещества – 1,5 мг/л.**

**Общее водородное число – 8,5 рН.**

**Окисляемость водной среды – 6 мг/л.**

**Концентрация железистых соединений – 0,24 мг/л.**

**Вода соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09.**

**Число исследований , проведенных в рамках производственного контроля качества и безопасности питьевой воды – 2 раза в месяц.**

Генеральный директор А. Д. Нурутдинов

ООО «Теплоснаб»